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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.10.2015  




                                                      
 № 3534
                  
Об утверждении Правил размещения 

и эксплуатации знаков адресации на территории 
городского округа город Выкса 
Нижегородской области


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения и эксплуатации знаков адресации на территории городского округа город Выкса Нижегородской области (далее - Правила).  

2. Отделу по связям с общественностью и средствами массовой информации управления делами администрации городского округа город Выкса Нижегородской области (Захарова А.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте  городского округа город Выкса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Выкса Нижегородской области по  строительству, имущественным и земельным отношениям Д.В.Растунина. 
Глава администрации







В.В.Кочетков









УТВЕРЖДЕНЫ



постановлением администрации



 городского округа город Выкса 


       Нижегородской области



        от 09.10.2015 № 3534
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗНАКОВ АДРЕСАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Правила размещения и эксплуатации знаков адресации на территории городского округа город Выкса Нижегородской области (далее – Правила) приняты в целях формирования благоприятной архитектурной и информационной среды городского округа, сохранения историко-градостроительного облика. 

1.2. Правила не применяются в отношении фасадов объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

1.3.  Соблюдение настоящих Правил обязательно для всех физических и юридических лиц независимо от формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей при содержании и эксплуатации фасадов зданий и сооружений  в городском округе город Выкса. 

1.4.  В целях настоящих Правил применяются следующие термины:

- фасад здания, сооружения - наружная сторона здания, сооружения; 
- здание - строительное сооружение с помещениями, состоящее из несущих и ограждающих или совмещенных конструкций, образующих замкнутый объем, предназначенный для проживания или пребывания людей в зависимости от функционального назначения и для выполнения различных видов производственных процессов (здание считается отдельным при обособленных несущих конструкциях фундаментов, стен и кровли, в противном случае объект рассматривается как часть здания); 

- сооружение - результат строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных потребительских функций (далее в тексте под термином "сооружение" понимается строительное сооружение, не являющееся зданием);
- знаки адресации – унифицированные элементы городской ориентирующей информации, обозначающие наименования улиц, номера домов, корпусов, подъездов и квартир в них; 

- улица, переулок, бульвар, проезд – поименованные градостроительные объекты, обеспечивающие транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, а также между жилыми районами и промышленными зонами, общественными центрами, кварталами, имеющие линейные, фиксированные по всей длине, границы, начало и окончание; 

- площадь - поименованный градостроительный объект, являющийся планировочным элементом, имеющий замкнутые границы; 

- квартал - структурный элемент застройки, не расчлененный магистральными улицами, переулками; 

- микрорайон - градообразующий структурно - планировочный элемент застройки, не расчлененный магистральными улицами, являющийся либо селитебной, либо производственной, либо ландшафтно - рекреационной территорией в установленных границах; 

- импост – неподвижная часть над дверью, входящая в состав обрамления дверного проема. 
2. Виды и типы знаков адресации.

2.1. Основными видами знаков адресации являются:

- номерные  знаки, обозначающие  наименование  улицы  и  номер  дома; 
- указатели названия улицы, площади, обозначающие в том числе, нумерацию домов на участке улицы, в квартале.

2.2. В соответствии с зонированием городских территорий по характеру застройки предусматривается два типа знаков адресации:

тип 1 - знаки для районов исторической и малоэтажной застройки:

- соответствуют масштабу и архитектурно-историческому характеру среды;

- имеют компактные габариты и наиболее высокий уровень технического решения;

- рассчитаны преимущественно на ограниченные дистанции восприятия;

тип 2 - знаки для районов современной застройки и промышленных зон:

- соответствуют крупному масштабу застройки и пространств;

- имеют укрупненный размер и плакатный графический дизайн, обеспечивающий зрительное восприятие с дальних дистанций;

- рассчитаны на наиболее экономичную и массовую технологию изготовления.

2.3. Для каждого типа номерных знаков предусмотрены два варианта типоразмеров:

А - стандартный - для фасадов на улицах и переулках, в границах пешеходных зон, во внутриквартальных пространствах (высота цифр 20-25 см, высота заглавной буквы – 15 см);

Б - укрупненный - для лицевых фасадов на широких улицах, магистралях, площадях (высота цифр 30-35 см, высота заглавной буквы – 20 см). 
3. Правила размещения знаков адресации.

3.1. Общими требованиями к размещению знаков адресации являются:

- унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;

- хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

3.2. Номерные знаки размещаются:

- на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада;

- на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта;

- у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом;

- на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда;

- при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах;

- на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда. 

3.3. Размещение номерных знаков должно отвечать следующим требованиям:

- высота от поверхности земли - 2,5 - 3,5 м (в районах современной застройки - до 5 м);

- размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;

- привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;

- единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах;

- отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).
3.4. Указатели наименования улицы, площади с обозначением нумерации домов на участке улицы, в квартале размещаются:

- у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада;

- при размещении рядом с номерным знаком - на единой вертикальной оси над номерным знаком.
3.5. На строениях, расположенных на пересечениях элементов уличной сети, могут распологаться два указателя наименования улицы, отображающих месторасположение строения в обеих системах. 

3.6. Произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не допускается.

3.7. Размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается.

3.8. Не допускается размещение номерных знаков и указателей на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах.
3.9. Таблички с указанием номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная табличка) или справа от дверного проема на высоте 2,0 - 2,5 м (вертикальная табличка).
3.10. Нумерация подъездов в домах производится последовательно, по порядку номеров для каждого дома (отсчет производится слева направо при ориентации на дворовый фасад здания).
3.11. Нумерация квартир жилых домов производится последовательно слева направо по порядку номеров, начиная с первого и заканчивая последним подъездом.
3.12. В частном жилом секторе адресные таблички допускается устанавливать на ограждении земельного участка на высоте от 1,5 до 2,0 м от уровня земли. При меньшей высоте ограждения земельного участка – с отступом 0,1 м от верхнего края ограждения земельного участка. 
3.13. Номера зданий, сооружений на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан дублируются на ограждении земельного участка. 

4. Требования к устройству знаков адресации.

4.1. Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и надписей), малый вес.

4.2. Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

4.3. Изготовление, ремонт, замена и установка знаков адресации осуществляются: 

- на многоквартирных жилых домах – за счет средств собственников помещений предприятиями, обслуживающими жилые дома; 
- на объектах муниципального имущества – за счет средств балансодержателя или арендатора на основании соответствующих договоров; 

- на индивидуальных жилых домах и нежилых зданиях собственниками указанных зданий за счет собственных (и/или привлеченных) средств. 

4.4. Знаки адресации должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными приложением к настоящим Правилам. 
5. Требования к эксплуатации знаков адресации.

5.1. Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются:

- контроль за наличием и техническим состоянием знаков;

- своевременная замена знаков (в случае изменения топонимики);

- установка и замена осветительных приборов;

- поддержание внешнего вида, периодическая очистка знаков;

- снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений;

- регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений). 
5.2. Ответственность за постоянное наличие, правильное размещение и содержание знаков адресации несут соответственно: 

на зданиях, принадлежащих юридическим и физическим лицам на праве собственности – собственники (правообладатели) указанных зданий или лица, на которые возложена обязанность по организации эксплуатации данных зданий на основании  соответствующих договоров; 
на зданиях, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Выкса – балансодержатели объектов или арендаторы на основании  соответствующих договоров. 

5.3. При ремонте фасадов домов домовые знаки должны быть восстановлены к моменту окончания ремонта. 

5.4. Размещение на адресных указателях объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений не относящихся к данным указателям, запрещено. 
Приложение 

к Правилам размещения и эксплуатации 

знаков адресации на территории городского округа 

город Выкса Нижегородской области 

1. На всех зданиях на территории городского округа город Выкса Нижегородской области должны быть размещены знаки адресации. 

2. Написание наименований улиц должно быть полным, за исключением следующих слов: переулок – «пер.», площадь – «пл.», улица – «ул.». Слова «проезд», «шоссе» пишутся полностью. 
Порядковый номер одноименных улиц, переулков ставится в начале названия и пишется цифрой. 

3. Написание наименований осуществляется прямым шрифтом, курсив и прочие виды шрифтов не допускаются. 

4.  Адресные указатели, размещаемые на фасадах многоквартирных жилых домов, а также нежилых зданий выполняются на белом фоне с написанием букв и цифр синим цветом либо на синем фоне – белым цветом. 
Для фона номерных знаков допускается использование цветовой гаммы, повторяющей цветовое решения фасада. 
Требования к цветовому решению, форме и компоновочной схеме указателей, размещаемых в частном жилом секторе, не предъявляются. 

5. Размер указателя улицы, микрорайона, размещаемые на фасадах многоквартирных жилых домов, а также нежилых зданий: 

стандартный (вариант А) – 1300 х 350 мм для указателя названия улицы, 350 х 350 мм для указателей номеров домов; 

допускается совмещенное размещение наименования улицы и номера дома на конструкции размерами 1300 х 350 мм; 

укрупненный (вариант Б) – 1900 х 500 мм для указателя названия улицы, 500 х 500 мм для указателя номера дома; 

допускается совмещенное размещение наименования улицы и номера дома на конструкции размерами 1900 х 500 мм.  
Допустимое отклонение от указанных размеров: + 10%.

6. Форма и компоновочная схема указателя. 

Указатель улицы:
- форма: прямоугольник;
- цвет: синий фон, название белыми буквами / белый фон, название синими буквами. 

Номерной знак дома: 

- форма: квадрат; 

- цвет: белый фон, обозначение номера дома синими цифрами / синий фон, обозначение номера дома белыми цифрами.
Комопоновочные схемы: 
- в прямоугольной форме название улицы (площади, переулка и т.д.) и на единой вертикальной оси под ним или рядом в квадрате номер строения. 

Образец указателя

Вариант А (стандартный)
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Вариант Б (укрупненный)
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